**Sistema Nacional de Operaciones**

**Proceso de Acreditación**

**Equipos de Bomberos Forestales**

**Estándares Logísticos aplicables a todos los recursos simples**

**Equipamiento, Herramientas y Accesorios**

**Del listado de materiales y herramientas, indique las que cada unidad bomba del EBF dispone, detallando si este material cuenta con su respectiva bitácora de trabajo, como también, una política clara de uso y mantenimiento.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Cantidad** | **Disponible para el Equipo de**  **Bomberos Forestales** | **Cuenta con Bitácora**  **actualizada de trabajo** |
| Mangueras de 38 mm | 200 m |  |  |
| Mangueras de 52 mm | 150 m |  |  |
| Mangueras de 75 mm | 200 m |  |  |
| Pitón de 30 – 90 gpm | 2 |  |  |
| Pitón de 90 – 200 gpm | 1 |  |  |
| Pitón de 125 – 250 gpm | 1 |  |  |
| Trifurca 70/50/70/50 | 1 |  |  |
| Gemelo 70/50/50 | 1 |  |  |
| Traspaso 70/50 | 1 |  |  |
| Traspaso 110/70 | 1 |  |  |
| Copla de grifo | 1 |  |  |
| Llave de grifo | 1 |  |  |
| Llave de copla 50/70/110 | 1 c/u |  |  |
| Cortador de flujo (fire hose clamp) | 1 |  |  |
| Motobomba de flujo de al menos 150 gpm | 1 |  |  |
| Mangueras rígidas de aspiración para motobomba | 10 m |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Cantidad** | **Disponible para el Equipo de Bomberos Forestales** | **Cuenta con Bitácora**  **actualizada de trabajo** |
| Jerrycan (bidón de combustible) | 1 |  |  |
| Motosierra con espada de 16” | 1 |  |  |
| Set de motosierra (llave de bujia, lima, bidón de mezcla y aceite) | 1 |  |  |
| EPP Motosierra (casco, pierneras) | 1 |  |  |
| Sistema de iluminación que soporte dos focos | 1 |  |  |
| Macleod | 4 |  |  |
| Pulasky | 2 |  |  |
| Rozón | 2 |  |  |
| Rastrillo segador | 2 |  |  |
| Pala forestal | 2 |  |  |
| Bomba de espalda | 4 |  |  |
| Napoleón | 1 |  |  |
| Halligan | 1 |  |  |
| Hacha de bombero | 1 |  |  |
| Hacha de cabeza plana | 1 |  |  |
| Detector de electricidad | 1 |  |  |
| Guantes dielectricos | 1 par |  |  |
| Tijera para cables eléctricos | 1 |  |  |
| prismáticos | 1 |  |  |
| Cooler 20 l | 1 |  |  |
| asientos desplegables o pisos | 2 |  |  |
| Bidon de 5 l de agua | 1 |  |  |
| Botiquin con kit de quemados | 1 |  |  |
| Rollos de cinta de peligro | 20 m |  |  |
| Rollos de cinta de demarcación topográfica de colores | 20 mt c/u |  |  |
|  |  |  |  |

Estándares Logísticos / Pre-Acreditación EBF 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Cantidad** | **Disponible para el Grupo de**  **Bomberos Forestales** | **Cuenta con Bitácora**  **actualizada de trabajo** |
| Toldo de al menos 4x4 m | 1 |  |  |
| Mesa plegable para 6 personas | 1 |  |  |
| Pizarra blanca de al menos 100 cm x 60 cm | 1 |  |  |
| Set de láminas SCI | 1 |  |  |
| Generador eléctrico | 1 |  |  |
| Carpa para dormir | 2 |  |  |
|  | Según requerimientos del Equipo |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Antecedentes del Oficial Responsable:

Nombre Completo Firma Rut Nombre del Equipo